

Bijlage 3: Kaart

[bookmark: _Hlk26857913]Richtlijn overstromingsrisico’s: Rapport over de uitwisseling van informatie voorafgaand aan het toetsen en zo nodig het bijstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebiedsdistrict Maas
Voorwoord
Overeenkomstig artikel 14 van de Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s (Richtlijn overstromingsrisico’s - ROR) zijn de staten en gewesten die partij zijn bij de Internationale Maascommissie overgegaan tot evaluatie en actualisering van het  “Rapport over de uitwisseling van informatie voorafgaand aan het toetsen en zo nodig het bijstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebiedsdistrict Maas”(Minond/19-16def).
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  								tegen 22.12.2011, 2018, 2024 …
			

		        						  tegen 22.12.2013, 2019, 2025, ...


								  tegen 22.12.2015, 2021, 2027, …


De staten en gewesten hebben overeenkomstig artikel 14 ROR tegen einde 2024 de volgens artikel 5 geïdentificeerde gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico getoetst en bijgesteld. Het IMC-rapport over het toetsen en zo nodig actualiseren van de voorlopige beoordeling werd op 21.03.2025 gepubliceerd. De internationale coördinatie van de geselecteerde gebieden in het internationaal stroomgebied van de Maas wordt gedocumenteerd in het rapport Minond/24-10def. Voor die gebieden moeten de staten en gewesten conform artikel 14 voor 22 december 2025 de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten opstellen of actualiseren.
In artikel 6, lid 2, van de ROR is bepaald dat « voorafgaand » aan het opstellen van die kaarten voor de in artikel 5 bedoelde gebieden die met andere lidstaten worden gedeeld, « door de betrokken lidstaten informatie (wordt) uitgewisseld ».
De actualisatie van het verslag bevat:
· De geactualiseerde lijst met grensoverschrijdende wateren overeenkomstig de IMC-rapportage Minond/24-10def met daarin de aanduiding of deze zijn geselecteerd als water met een potentieel significant overstromingsrisico en zo ja, of de overstromingskaarten zijn bijgesteld ten opzichte van de vorige cyclus (Bijlage 1);
· De geactualiseerde lijst met geselecteerde grensoverschrijdende wateren waarin is aangegeven welke scenario’s zijn gebruikt voor de overstromingskaarten. Daarbij is voor sommige wateren aanvullende informatie over de kartering opgenomen (Bijlage 2);
· De geactualiseerde kaart waarop is aangegeven voor welke wateren overstromingskaarten zijn gemaakt (Bijlage 3)
Wat de IMC betreft, heeft de informatie-uitwisseling in het kader van de ROR betrekking op waterlopen die de grens tussen twee lidstaten of gewesten kruisen of waarvan de lengteas de grens vormt tussen twee lidstaten of gewesten die gelegen zijn in het ISGD Maas.
De uit hoofde van artikel 6, lid 2, ROR vereiste informatie-uitwisseling in het kader van de actualisering van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten bedoeld in artikel 14, lid 2, ROR, heeft binnen het ISGD Maas plaatsgevonden volgens de in figuur 1 en 2 weergegeven werkwijze.
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Figuur 1: beslisboom betreffende de informatie-uitwisseling uit hoofde van artikel 6, lid 2, ROR in het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas 

Voor de rapportage aan de Europese Commissie over de uitvoering van de ROR ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de IMC Verdragspartijen. In dit kader vervult de IMC de functie van platform dat de informatie-uitwisseling en de op de schaal van het ISGD Maas vereiste coördinatie mogelijk maakt. De IMC stelt de voor de uitvoering van de ROR gezamenlijk tot stand gebrachte producten (rapporten, kaartmateriaal, …) ter beschikking van de staten en gewesten.



Daartoe kunnen de staten/gewesten gebruikmaken van dit beknopte rapport, alsook de tabel (Bijlage 2) en de algemene kaart (Bijlage 3), teneinde de in artikel 6, lid 2, ROR, bedoelde voorafgaande informatie-uitwisseling te documenteren die bilateraal tussen de betrokken partijen heeft plaatsgevonden voor de grenswaterlopen c.q. grensoverschrijdende waterlopen waarvoor er overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten dienen te worden opgesteld.
Figuur 2 is een overzicht van de taakverdeling binnen het ISGD Maas voor de voorafgaande informatie-uitwisseling krachtens artikel 6, lid 2, ROR, en de opstelling van dit rapport.
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Figuur 2: coördinatie binnen de IMC ten behoeve van de informatie-uitwisseling uit hoofde van artikel 6, lid 2, ROR


Voorafgaande uitwisseling van informatie in het ISGD Maas op grond van artikel 6, lid 2
Hieronder volgt een korte bijdrage per staat of gewest over de gevolgde werkwijze vergelijkbaar met de art 4 en 5 rapportage over de afstemming van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling.
De uitwisseling van informatie voorafgaand aan het opstellen van nationale overstromingsgevaarkaarten voor gebieden met een groot overstromingsrisico heeft bilateraal tussen de aan elkaar grenzende staten en gewesten plaatsgevonden. 
[bookmark: _Hlk11302020]Duitsland
Het opmaken van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten baseert zich uniform in Duitsland op de door de Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) geformuleerde aanbevelingen voor het opmaken van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten. Dankzij deze aanbevelingen werden qua inhoud en vormgeving grotendeels uniforme kaarten opgemaakt die over de grenzen heen in elkaar kunnen worden gepast.
De kaarten in Noordrijn-Westfalen hebben betrekking op overstromingen wanneer rivieren buiten hun oevers treden. Kaarten voor andere types overstromingen zoals overstromingen door hevige regenval of opstijgend grondwater worden niet gemaakt. De kaarten worden voor drie scenario’s gemaakt:
· kleine kans op overstromingen of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen,
· middelgrote kans op overstromingen (voor gebeurtenissen die statistisch tenminste alle 100 jaren voorkomen)
· grote kans op overstromingen (HQ10 of HQ20)
Het maken van gevaarkaarten gebeurt in volgende fases:
· Produceren en compileren van basisgegevens (b.v. meetgegevens, neerslag en hydrologie, topografie, digitaal model voor terreingegevens, gebruiken, ruwheid)
· Vaststellen van hoogwaterafvoeren voor de drie scenario’s middels hydrologische modellen 
· Vaststellen van de oppervlakten, diepten en stroomsnelheden van de overstromingen met hydraulische modellen (over het algemeen 2D instationair)
De overstromingsgevaarkaarten beschrijven scenario’s zoals die in bepaalde momentane omstandigheden kunnen optreden. Door het gebruik van actuele hydrologische gegevens worden reeds waargenomen effecten van de klimaatverandering in de kaarten verwerkt. Toekomstige ontwikkelingen kunnen voor zover ze voorspelbaar zijn in de overstromingsrisicobeheerplannen opgenomen worden.
De overstromingsrisicokaarten worden op basis van de overstromingsgevaarkaarten voor dezelfde overstromingsscenario’s opgemaakt. Deze dienen naast de overstromingsgevaren (omvang van de overstroming) een beeld te geven van de negatieve gevolgen van de overstromingen aan de hand van:
· Het indicatieve aantal van de potentieel getroffen inwoners 
· Het type economische bedrijvigheid van het potentieel getroffen gebied 
· De installaties als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en de uit hoofde van bijlage IV, punt 1, onder i),iii) en v), bij Richtlijn 2000/60/EG aangewezen beschermde gebieden die potentieel getroffen kunnen zijn,
· Negatieve gevolgen voor het erfgoed
Voor de publicatie worden de kaarten met de publieke kringen (districten en gemeenten, waterschappen) afgestemd.





Luxemburg
Luxemburg werkt de kaarten van overstromingsgebieden en overstromingsrisico's voor de rivier “Chiers” in het stroomgebied van de Maas tijdens deze cyclus niet bij.
De ontwerpkaarten zijn beschikbaar op de interne site: https://www.geoportail.lu/.
De waterlijnen werden getekend aan de hand van 1D en 2D waterloopkundige modellen of van een lineaire interpolatiemethode van de modelleringresultaten.
De voor de verschillende scenario’s gebruikte hypotheses zijn:
· Grote kans op overstroming = HQ10,
· Middelmatige kans op overstroming = HQ100,
· Extreme overstroming = 1,4 x HQ100.
Het gedeelte van de Chiers gelegen buiten het Luxemburgse grondgebied werd niet op de kaart opgenomen.

Vlaanderen
Vlaanderen stelt overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op voor overstromingen die kunnen voortkomen uit een aantal verschillende bronnen:
· Fluviale overstromingen, dit zijn de overstromingen door rivieren, inclusief kanalen met natuurlijke toevoer
· Kustoverstromingen, de overstromingen vanuit de zee
· Pluviale overstromingen, dit zijn de overstromingen door intense neerslag, inclusief capaciteitstekort van regenwaterstelsel (RWA), zowel stedelijk als ruraal
De overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de ‘fysische eigenschappen’ van de overstromingen beschrijven zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden. De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen. De kaarten worden voor drie scenario’s gemaakt:
· Kleine kans op overstromingen (T1000) of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen (Text),
· Middelgrote kans op overstromingen (T100)
· Grote kans op overstromingen (T10)
In Vlaanderen maken we maximaal gebruik van modellen voor het opstellen van de overstromingsgevaarkaarten. Hiervoor wordt een keten van modellen; hydrologische modellen, statistische modellen en hydrodynamische modellen toegepast:
· Fluviale gevaarkaarten worden opgesteld aan de hand van gedetailleerde semi 2D-hydrodynamische modellen met hydrologische input.  Overschrijdingsfrequentiekaarten worden ofwel via een methode van synthetische buien en bijhorende statistische analyse (T10, T100, T 1000) ofwel via een methode van historische buienselectie en bijhorende statistische analyse (enkel T10 en T100) geproduceerd. Bij de laatste groep modellen wordt voor de kaart met kleine kans een extreme bui, zonder statistische terugkeerperiode gesimuleerd (bv. meest extreme historische bui x factor).
· De opmaak van de overstromingsgevaarkaarten voor de Kust gebeurt door de combinatie van een gemiddeld springtijverloop en een synthetische stormopzet (stormduur 45u). Maximale stormopzet valt samen met hoogwater. De hoogte van de stormopzet wordt zodanig gekozen dat het maximale hoogwater overeenkomt met de gewenste herhalingstijd (bekomen via statistiek op gemeten waterstanden). Erosie van voorland, strand alsook van de zee- en landszijde van de waterkering tgv. golfwerking worden mee uitgerekend. Indien onvoldoende (rest)sterkte voorhanden is kan zich een bres vormen. Enkel voor de T100 (middelgrote kans) en de T1000 (kleine kans) zijn kaarten opgemaakt. De T10 wordt voor de kust niet in rekening gebracht gezien er voor deze terugkeerperiode geen overstromingen optreden.
· De methodiek die gevolgd wordt bij de opmaak van de pluviale gevaarkaarten (T10, T100, T1000) is deze van de directe neerslag modellering. Hierbij wordt een model opgebouwd waarbij specifieke neerslagprofielen (‘hyetogrammen’) worden toegepast op elke cel van een 2-dimensionaal regelmatig raster (in dit geval gebaseerd op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen) met een ruimtelijke resolutie van 2 bij 2 meter en wordt de verdere afstroming van water over dit raster gesimuleerd. Deze methode simuleert dus afstroming van water over het maaiveld en identificeert stroompaden voor water en locaties waar water accumuleert.

Op basis van de overstromingsgevaarkaarten worden de overstromingsrisicokaarten aangemaakt. De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen. De Vlaamse risicokaarten tonen:
· Het Indicatief aantal potentieel getroffen inwoners,
· Het type economische bedrijvigheid van het potentieel getroffen gebied,
· De verontreinigende installaties en potentieel getroffen beschermde gebieden,
· Bijzondere kwetsbare instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, …),
· Lijninfrastructuren; wegen, spoorwegen en buslijnen,
· Puntinfrastructuren van kritisch belang (energie- en watervoorziening, brandweer, civiele bescherming, …)
Daarnaast worden ook 4 types schade- en risicokaarten berekend met behulp van een specifieke GIS-tool: 
· Economische impact;
· Sociale impact; 
· Ecologische impact 
· Culturele erfgoed impact 

De kaarten worden opgesteld voor zowel het huidig klimaat als voor het toekomstig klimaat, horizon 2050. Alle kaarten worden ter beschikking gesteld via een portaal.

Frankrijk 
Er zal geen bijwerking plaatsvinden vóór 22.12.2025 voor de bestaande overstromingskaarten (OG) die zijn opgesteld voor de eerste uitvoeringscyclus van de Overstromingsrichtlijn (OR) om te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 6.3 en 6.4 voor gebieden met een potentieel hoog overstromingsrisico (TRI) die zijn geïdentificeerd in de zin van artikel 5 van de OR in het Franse deel van het ISGD van de Maas.

Aangezien de hydrologische hypotheses voor de overstromingskaarten niet zijn gewijzigd, blijft de voorafgaande uitwisseling van informatie met Luxemburg en Wallonië die tijdens de 1e cyclus in het kader van de OR heeft plaatsgevonden, geldig.

Ter herinnering: de voorafgaande uitwisseling heeft betrekking op gebieden met een potentieel hoog overstromingsrisico (art. 5 van de OR) van:
· De Chiers in Longwy aan de grens met Luxemburg en België (Wallonië)
· De Maas tussen Sedan en Givet aan de grens met België (Wallonië)
· De Samber van Leval tot Jeumont aan de grens met België (TRI van Maubeuge)
Er wordt momenteel gewerkt aan een actualisering van de mogelijke negatieve gevolgen zoals vermeld in artikel 6.5 in de gebieden die zijn aangemerkt als overstromingsgebieden voor de eerste uitvoeringscyclus van de overstromingsrichtlijn (kaarten van de overstromingssrisco’s. Deze actualisering zal in 2026 worden afgerond.
Deze kaarten en de presentatierapporten zijn beschikbaar via de volgende links:
· https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/territoires-a-risques-importants-d-inondations-tri-a22780.html#H_Cartographie-des-surfaces-inondables-des-TRI (stroomgebied van de Maas)
· http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Cartographie-des-TRI  (stroomgebied van de Samber)

Wallonië
Het opstellen van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten gebeurt volgens een door de Waalse regering goedgekeurde werkwijze en in samenhang met de ‘carte de l’aléa d’inondation’, die als referentiekader dient voor adviezen inzake vergunningverlening in Wallonië.
De overstromingsgevaarkaarten die voor Wallonië worden opgesteld, omvatten overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en door afstromend regenwater. Ze worden opgesteld op een schaal van 1:10.000 voor de volgende scenario's:
· Scenario T025 met een terugkeerperiode van 25 jaar; 
· Scenario T050 met een terugkeerperiode van 50 jaar;
· Scenario T100 met een terugkeerperiode van 100 jaar;
· Scenario Text met een extreme terugkeerperiode.
Voor de component ‘buiten hun oevers tredende rivieren’ op deze kaarten worden verschillende gegevensbronnen gebruikt:
· Hydrologische statistieken;
· Resultaten van hydraulische modelleringen;
· Veldwaarnemingen;
· Resultaten van de hydro-pedologische methode;
· De geologische laag uit het holoceen.
Op basis hiervan kunnen overstromingsgebieden worden afgebakend. De klimaatverandering wordt in aanmerking genomen in het extreme scenario op de overstromingsgevaarkaarten.
Voor de component ‘afstromend regenwater’ op deze kaarten zijn de volgende gegevensbronnen gebruikt en in een hydrologisch model ingevoerd:
· Digitaal terreinmodel;
· Bodemtype en landgebruik;
· Lokale neerslagstatistieken.
Op basis daarvan zijn afstromingroutes gegenereerd en piekafvoeren berekend.
Gezien de verschillende beschikbare gegevensbronnen moesten er integratieregels worden vastgesteld om samenhangende en reproduceerbare kaarten te kunnen maken. Daarvoor zijn geautomatiseerde procedures ontwikkeld.
De overstromingsrisicokaarten omvatten de gebieden die in elk van de scenario's kunnen overstromen en de risico-ontvangers (kwetsbaarheden) in deze gebieden. De risico-ontvangers zijn mensen, economie, milieu en erfgoed.
Voordat deze kaarten worden gepubliceerd en door de Waalse regering worden goedgekeurd, worden ze eerst onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en een inspraakprocedure.
[bookmark: _Hlk19887833][bookmark: _Hlk19888437]


Nederland
Gegeven het hoge beschermingsniveau van de primaire waterkeringen in Nederland zullen er net als in de tweede ROR-cyclus 4 kaarten worden gemaakt die het gehele bereik met overstromingskansen van 1/10 tot 1/10.000 per jaar goed beschrijven. De eerste drie kaarten komen overeen met overstromingskansen van respectievelijk orde grootte van 1/10, 1/100 en 1/1000 per jaar. De extra 4de kaart laat een scenario zien van een buitengewone (maximaal denkbare) gebeurtenis met een overstromingskans orde grootte 1/10.000 per jaar. 
Op basis van de voorlopige risicobeoordeling en de vaststelling van de gebieden met een significant overstromingsrisico maakt Nederland kaarten waarop de overstromingen vanuit rivieren en meren (fluvial), vanuit de kust (sea water) en vanuit scheepvaartkanalen (Artificial Water-Bearing Infrastructure) zijn weergegeven. Er zijn in Nederland ook kaarten van overstromingen door intense lokale neerslag beschikbaar. Hier zal naar verwezen worden in de Nederlandse rapportage over de kaarten, inclusief de daarvoor beschikbare internet link.
Nederland heeft in de derde ROR-cyclus aan aanzienlijk meer waterlopen een significant potentieel overstromingsrisico toegekend dan in de tweede cyclus. Terwijl er in de tweede cyclus nog een drempel werd gehanteerd van 40 miljoen euro schade per gebeurtenis per waterloop en/of kans op dodelijke slachtoffers, is in de derde cyclus aan alle wateren die een zgn. “overstromingsnorm” (maximale overstromingskans) hebben, een potentieel overstromingsrisico toegekend. Dit betekent dat aan vrijwel alle waterlopen met stroomgebieden van meer dan 10 km2 een potentieel significant overstromingsrisico is toegekend. 
De redenen voor deze uitbreiding zijn: 
· de toenemende overstromingsrisico’s door klimaatverandering, waardoor de kans groter wordt dat regionale wateren buiten de oevers treden en daarmee vaker tot wateroverlast leiden;
· de toenemende ruimtelijke druk (meer woningbouw, intensiever landgebruik), waardoor het potentiële overstromingsrisico toeneemt, ook in gebieden waar het risico nu nog laag is; 
· door op deze wijze de overstromingsrisico’s in deze gebieden inzichtelijker te maken, zal het waterbewustzijn toenemen;
· het eenduidig publiceren en gebruiken van overstromingsdieptekaarten voor deze gebieden zal de besluitvorming in zowel de ruimtelijke ordening als de crisisbeheersing ondersteunen.
Voor de meeste van deze genormeerde waterlopen komen overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten beschikbaar, maar er zijn ook waterlopen waarvoor nu nog geen overstromingsgegevens konden worden aangeleverd. De bedoeling is dat er in de volgende ROR-cyclus wordt toegewerkt naar volledige kartering van deze waterlopen. 
Door deze uitbreiding zijn er ook meer grensoverschrijdende waterlopen op de kaart gezet, waarover voorafgaand aan de kartering met de betreffende Vlaamse, Waalse en Duitse instanties is afgestemd.
In het Maasstroomgebied ligt de kust volledig binnen de landsgrenzen van Nederland en is de invloed van de zeewaterstanden, inclusief de mogelijke zeespiegelstijging, op de waterstanden op de Maas beperkt tot Nederland. Daarom worden de stormvloeden hier verder niet meegenomen. Deze informatie is natuurlijk wel beschikbaar in de Nederlandse overstromingsgevaar- en risicokaarten.
De kaarten geven de huidige toestand weer op basis van de meest actuele informatie. Op basis van de met KNMI-klimaatscenario’s berekende afvoeren nemen de extreme afvoeren toe en zal bijvoorbeeld een scenario van een overstroming die nu eens in de 100 jaar voorkomt in de toekomst vaker gaan voorkomen. Nederland houdt rekening met klimaatverandering bij het nemen van maatregelen voor overstromingsrisicobeheersing. Onder andere bij dijkversterking wordt rekening gehouden met de verwachtte stijging van de zeespiegel en stijging van de rivierafvoeren.



Resultaten van de uitwisseling van informatie
De tabel in bijlage 1 uit het rapport van de IMC -artikel 5 van de ROR[footnoteRef:1] over de vaststelling van de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationaal stroomgebiedsdistrict Maas, geeft een overzicht van de grenswaterlopen c.q. grensoverschrijdende waterlopen waarvan het stroomgebied groter is dan 10 km² en die ofwel op grond van artikel 5, lid 1, door de staten/gewesten werden gekozen ofwel zijn verbonden met op grond van artikel 5, lid 1, gekozen gebieden.  [1:  Document Minond/24-10def ] 

De tabel in bijlage 2 geeft de hydrologische kenmerken aan die zijn gekoppeld aan de overstromingsgevaarkaarten van de grenswaterlopen c.q. grensoverschrijdende waterlopen van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas voor de verschillende overstromingsscenario’s als bepaald in artikel 6, lid 3.
Met die tabel kan de coördinatie bij de opstelling van de overstromingsgevaarkaarten op de schaal van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas worden gedocumenteerd.
In de kaart in bijlage 3 is gedocumenteerd voor welke wateren er sprake is van uitwisseling van informatie voorafgaand aan het opstellen van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten.

De hoofdstroom van de Maas en haar belangrijkste zijrivieren zijn weergegeven met behulp van de volgende legenda:
· Waterlopen (trajecten) waarvoor er uit hoofde van artikel 6 geen kaarten worden opgesteld (grijs),
· Waterlopen (trajecten) waarvoor er uit hoofde van artikel 6 kaarten moeten worden opgesteld zonder dat er op grond van lid 2 voorafgaandelijk informatie moet worden uitgewisseld (blauw),
· Grens(overschrijdende) waterlopen waarover reeds op grond van artikel 6, lid 2, verplichte voorafgaande informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden) (groen).

De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten zijn beschikbaar op de volgende adressen:
	FR
	https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/territoires-a-risques-importants-d-inondations-tri-a22780.html#H_Cartographie-des-surfaces-inondables-des-TRI (stroomgebied van de Maas)
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Cartographie-des-TRI (stroomgebied van de Samber)

	WL
	http://geoportail.wallonie.be/cms/fr/sites/geoportail/home.html

	VL
	https://waterinfo.vlaanderen.be/Kaarten?path=Public/Kaarten/P01_Overstromingsrichtlijn

	NL
	https://basisinformatie-overstromingen.nl (zie onder ‘Projectmatig vastgestelde waterdieptekaarten’ en vervolgens ‘Europese Overstromingsrichtlijn’)

	DE
	https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten 

	LU
	https://www.geoportail.lu/
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	FRANKRIJK
	WALLONIË

	La Chiers 
	Geselecteerd Longlaville Longwy, Mont St Martin en Rehon
	Bezig
	La Chiers 
	Geselecteerd
	Nee

	Le ruisseau du Coulmy
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le Cussigny
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Base Vire
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Vire
	Geselecteerd
	Nee

	Le Ton
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le Ton
	Geselecteerd
	Nee

	La Thonne
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Thonne
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Marche
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le Williers - La Marge
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Le ruisseau de l’Aulnois 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Tremble (à Muno)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Goutelle 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Goutelle (à Sugny)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Semoy 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Semois 
	Geselecteerd
	Nee

	Le ruisseau de Saint Jean (affluent de la Semoy)
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le ruisseau de Saint Jean (affluent de la Semoy)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Ruisseau de Stol 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Stole (affluent de la Hulle)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Hulle
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	La Hulle
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Houille
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Houille
	Geselecteerd
	Nee

	Ruisseau de Scheloupe
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Ruisseau de Scheloupe
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Le Massembre 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le Massembre 
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	La Meuse
	Geselecteerd te Neufchâteau, Verdun, Thierville-sur-Meuse en Belleville-sur-Meuse als van Bazeilles tot Givet
	Bezig
	La Meuse
	Geselecteerd
	Nee

	R. de Prailes 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	R. de la Jonquière 
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Le Viroin
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Le Viroin
	Geselecteerd
	Nee

	Ruisseau Deluve 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Ruisseau de Luve 
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Ruisseau d’Alyse
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	L’Alisse (près de Fumay)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	R. du Fond de Pernelle 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Forge du Prince (près de Bruly)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Naam van de rivier
	Resultaat van de selectie volgens ROR art. 5
	Bijstelling van de cartografie voor de derde beheercyclus volgens art. 6 van de ROR. (Situatie op 21/12/2025)
	Naam van de rivier
	Resultaat van de selectie volgens ROR art. 5
	Bijstelling van de cartografie voor de derde beheercyclus volgens art. 6 van de ROR. (Situatie op 21/12/2025)

	Eau noire
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Eau noire
	Geselecteerd
	Nee

	R. de Sainte Anne 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Sainte Anne (Eau Noire)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Helpe majeure 
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Helpe 
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee

	Thure
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Thure
	Geselecteerd
	Nee

	Hantes
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Hantes
	Geselecteerd
	Nee

	Sambre 
	Geselecteerd van Leval tot Jeumont
	Bezig
	Sambre 
	Geselecteerd
	Nee

	FRANKRIJK
	LUXEMBURG

	Chiers 
	Geselecteerd Longlaville Longwy, Mont St Martin en Rehon
	Bezig
	Chiers 
	Geselecteerd
	Nee

	WALLONIË
	LUXEMBURG

	Chiers 
	Geselecteerd
	Nee
	Chiers 
	Geselecteerd
	Nee

	WALLONIË
	VLAANDEREN

	Geer
	Geselecteerd
	Nee
	Jeker
	Geselecteerd
	Nee

	Rigole d’Awans
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Ezelbeek
	Geselecteerd
	Ja

	Exhaure d’Ans
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Exhaure d’Ans / Beek
	Geselecteerd
	Ja

	Berwinne
	Geselecteerd
	Nee
	Berwijn 
	Geselecteerd
	Ja

	Le Biek (zijrivier Voer)
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	De Beek (zijrivier Voer)
	Geselecteerd
	Ja

	Gulp
	Geselecteerd (risico minder hoog) NB: < 10 km²
	Nee
	Gulp
	Geselecteerd
	Ja

	WALLONIË
	DUITSLAND

	Iterbach
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Iterbach
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing

	Inde
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Inde
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing

	Vesdre
	Geselecteerd 
	Nee
	Weser
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing

	Roer
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Rur
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing

	Schwalmbach
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Perlenbach
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing

	Olefbach
	Geselecteerd (risico minder hoog)
	Nee
	Olef
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
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	Bijstelling van de cartografie voor de derde beheercyclus volgens art. 6 van de ROR. (Situatie op 21/12/2025)

	WALLONIË
	NEDERLAND

	Meuse
	Geselecteerd
	Nee
	Maas
	Geselecteerd
	Ja

	Gueule
	Geselecteerd
	Nee
	Geul
	Geselecteerd
	Ja

	VLAANDEREN
	NEDERLAND

	Gemeenschappelijke Maas
	Geselecteerd
	Nee
	Gemeenschappelijke Maas
	Geselecteerd
	Ja

	Gulp
	Geselecteerd
	Ja
	Gulp
	Geselecteerd
	Ja

	Voer
	Geselecteerd
	Nee
	Voer
	Geselecteerd
	Nee

	Jeker
	Geselecteerd
	Nee
	Jeker
	Geselecteerd
	Nee

	Witbeek
	Geselecteerd
	Ja
	Thornerbeek
	Geselecteerd
	Ja

	Itterbeek
	Geselecteerd
	Ja
	Itterbeek
	Geselecteerd
	Ja

	Lossing / Abeek
	Geselecteerd
	Ja
	Uffelsche beek
	Geselecteerd
	Ja

	Hamonterbeek / Lobeek
	Geselecteerd
	Ja
	Tungelroysebeek
	Geselecteerd
	Ja

	Zuid-Willemsvaart
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Zuid-Willemsvaart
	Geselecteerd
	Nee

	Dommel
	Geselecteerd
	Nee
	Dommel
	Geselecteerd
	Ja

	Mark
	Geselecteerd
	Nee
	Boven Mark
	Geselecteerd
	Ja

	Merkske
	Geselecteerd
	Nee
	Merkske
	Geselecteerd
	Ja

	Kleine Aa / Weerijsbeek
	Geselecteerd
	Nee
	Aa of Weerijs
	Geselecteerd
	Ja

	Warmbeek
	Geselecteerd
	Nee
	Tongelreep
	Geselecteerd
	Ja

	De Aa
	Geselecteerd
	Nee
	Rovertsche Leij / De Aa
	Geselecteerd
	Ja

	Leyloop
	Geselecteerd
	Nee
	Poppelsche Leij
	Geselecteerd
	Ja

	Kleine Aa / Wildertsche beek
	Geselecteerd
	Nee
	Molenbeek
	Geselecteerd
	Ja
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	DUITSLAND
	NEDERLAND

	Wurm
	Geselecteerd
	Nee
	Worm 
	Geselecteerd
	Nee

	Senserbach
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Selzerbeek
	Geselecteerd
	Ja

	Amstelbach
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Anselderbeek
	Geselecteerd
	Nee (geen model beschikbaar)

	Rodebach
	Geselecteerd
	Nee
	Roode Beek/Geleenbeek
	Geselecteerd
	Nee

	Kitschbach
	Geselecteerd
	Nee
	Vlootbeek / Schaafbach
	Geselecteerd
	Ja

	Rur
	Geselecteerd
	Nee
	Roer
	Geselecteerd
	Nee

	Schwalm
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Swalm
	Geselecteerd
	Ja

	Leitgraben
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Lingsforterbeek
	Geselecteerd
	Ja

	Spanische Ley / Veener Ley
	Niet geselecteerd
	Niet van toepassing
	Eckeltsebeek
	Geselecteerd
	Ja

	Niers
	Geselecteerd
	Nee
	Niers
	Geselecteerd
	Nee

	Nierskanal
	Geselecteerd 
	Ja
	Geldernsch Nierskanaal
	Geselecteerd
	Ja


Bijlage 1: Informatie-uitwisseling - art. 6 van de ROR
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Bijlage 1: Informatie-uitwisseling: art. 6 van de ROR

		2	
	Overzicht informatie uitwisseling gekoppeld aan overstromingsscenario’s ex artikel 6, lid 3


	
	Landen-Gewesten hydrologisch station / Referentiepunt
	Grote kans op overstromingen
	Middelgrote kans op overstroming (herhalingsperiode ≥ 100 jaar)
	Kleine kans op overstromingen of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen
	Opmerkingen over de uitwisseling van informatie

	
	
	QH10/ QH30 / overig
	QH100/ QH200 / overig
	QH1000/ overig
	

	Naam van de waterloop
	Boven-strooms
	Beneden-
strooms
	Boven-strooms
	Beneden-
strooms
	Boven-strooms
	Beneden-
strooms
	Boven-strooms
	Beneden-
strooms
	

	Chiers 
	WL 
	FR / Longwy 
	Q25
	Q30
	Q100
	Q100
	N.v.t.
 (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q100 +30%
	Gegevens van de Chiers in Longwy afkomstig van de atlas van overstroombare gebieden van de Chiers (BCEOM, 2007)

	Meuse / Maas
	FR / Station van Chooz-Graviat
	WL / Chooz
	Q20
(1400 m3/s)
	Q25
	Q100 
(1580 m3/s)
	Q100
	Q100 +30% (2040 m3/s)
	Q100 +30%
	Gegevens van de Maas in Chooz afkomstig van het PPRI (Plan voor Preventie van Overstromingsrisico’s) van 28/10/1999. 
Project Interreg IV B – AMICE

	Sambre / Samber
	FR / Station van Hautmont  (Maubeuge)
	WL / Solre
	Q10
	Q25
	Q100
	Q100
	N.v.t. (kartografie volgens Hydromorfologische methode)
	N.v.t. ( kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	

	Chiers
	LUX 
	FR 
	Q10
	Q30
	Q100
	Q100
	Q100 +40%
	Q100 +30%
	Gegevens van de Chiers in Longwy afkomstig van de atlas van overstroombare gebieden van de Chiers (BCEOM, 2007)

	Chiers
	WL
	LUX
	Q25
	Q10
	Q100
	Q100
	N.v.t. ( kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q100 +40%
	

	Geer / Jeker
	WL / Kanne
	VL
	Q25
	H10
	Q100
	H100
	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	H1000
	


[bookmark: _Hlk19170495]

	Rigole d’Awans / Ezelbeek
	WL
	VL
	
	Q10
	N.v.t. (kaart op basis van recente alluviale afzettingen)
	Q100
	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q1000
	Geen debietmeetstation

	Exhaure d’Ans / Beek (*)
	WL
	VL
	
	Q10
	N.v.t. (kaart op basis van recente alluviale afzettingen)
	Q100
	N.v.t.  (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q1000
	Geen debietmeetstation

	Berwinne / Berwijn
	WL / Dalhem
	VL
	Q25
	H10
	Q100
	H100
	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	H1000
	

	Biek / De Beek
	WL
	VL
	
	Q10
	N.v.t. (kaart op basis van recente alluviale afzettingen)
	Q100
	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q1000
	Geen debietmeetstation

	Gulp
	WL
	VL
	
	Q10
	N.v.t. (kaart op basis van recente alluviale afzettingen)
	Q100
	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	Q1000
	Pas de station de mesure de débit

	Meuse / Maas
	WL / Lixhe
	NL
	Q25
	Q17
(2500 m3/s)
	Q100
	Q95
(3200 m3/s)
	Q100 +30%
	Q2800
(4100 m3/s)
	Afvoerstatistiek NL gebaseerd op wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017.
Extreem scenario WL gebaseerd op
project Interreg IV B – AMICE

	Gueule / Geul
	WL / Sippenaeken
	NL /  Cottessen
	Q25
	H10
(121,5 m)
	Q100
	H100
(121,8 m)

	N.v.t. (kaart op basis van de bezetting van alluviale gronden in het Holoceen)
	H1000
(122,17 m)

	Aparte modellen in NL en WL.
Uit de Nederlandse modelberekening zijn alleen waterstanden beschikbaar.


	Gulp
	Vl
	NL
	Q10
	H10
(137,8 m)

	Q100
	H100
(138,19 m)

	Q1000
	H1000
(138,95 m)
	Uit de Nederlandse modelberekening zijn alleen waterstanden beschikbaar.


	Gemeenschappelijke Maas / Grensmaas
	VL
	NL/ Borgharen
	Q17
(2500 m3/s)
	Q17
(2500 m3/s)

	Q95 
(3200 m3/s)
	Q95 
(3200 m3/s)
	Q2800
(4100 m3/s)
	Q2800
(4100 m3/s)
	Eén model gebruikt

	Voer
	VL
	NL
	H10
	Q10
	H100
	Q100
	H1000
	Q1000
	

	Jeker
	VL
	NL
	Q10
	Q10
	Q100
	Q100
	Q1000
	Q1000
	

	Witbeek / Thornerbeek
	VL
WIT012B (boundary node afgeleid van het model)
	NL
	H10
	Q10
(2,4 m3/s)

	H100
	Q100
(3,4 m3/s)
	H1000

	Q1000
(4,8 m3/s)

	Afstemming op basis van afvoergegevens

	Itterbeek 
	VL

	NL
	H10
	Q10
(1,1 m3/s)

	H100
	Q100
(1,5 m3/s)
	H1000
	Q1000
(2,1 m3/s)

	

	Lossing - Abeek / Uffelsche Beek

	Vl
	NL
	H10
	Q10
(7,7 m³/s)

	H100
	Q100
(11.1 m³/s)

	H1000
	Q1000
(15,5 m³/s)

	

	Hamonterbeek - Lobeek / Tungelroysebeek
	VL
	NL
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	Geen gegevens beschikbaar

	Dommel
	VL
	NL
	H10
	T10
(12,8 m3/s)
	H100
	T100
(17,8 m3/s)
	H1000
	-
	

	Mark / Boven Mark 
	VL
	NL
	H10
	T10
(34,1 m3/s)
	H100
	T100
(46,6 m3/s)
	H1000
	-
	

	Merkske
	VL
	NL
	H10
	T10
(6,8 m3/s)
	H100
	T100
(8,7 m3/s)
	H1000
	-
	

	Kleine Aa - Weerijsbeek / Aa of Weerijs
	VL
	NL
	H10
	T25
(17,6 m3/s)

	H100
	T100
(21,3 m3/s)
	H1000
	-
	

	Warmbeek / Tongelreep
	VL
	NL
	H10
	T10
(7,7 m3/s)
	H100
	T100
(10,5 m3/s)
	H1000
	-
	

	De Aa / Rovertsche Leij – De Aa
	VL
	NL
	H10
	T10
(7,2 m3/s)
	H100
	T100
(9,9 m3/s)
	H1000
	-
	

	Leyloop / Poppelsche Leij
	VL
	NL
	H10
	T10
(1,9 m3/s)
	H100
	T100
(2,6 m3/s)
	H1000
	-
	

	Kleine Aa - Wildertsche beek / Molenbeek
	VL
	NL
	H10
	T10
(3,4 m3/s)
	H100
	T100
(6,2 m3/s)
	H1000
	-
	

	Wurm / Worm
	Grensovergang DE-NL
	Grensovergang
DE-NL
	Q20
	Q20
	Q100
	Q100

	Qextreem
	Q1000
	Eén model gebruikt en gezamenlijke grensoverschrijdende kaart gemaakt.

	Rodebach / Roode Beek
	Grensovergang DE-NL 
	Grensovergang DE-NL 
	Q20

	Q10
	Q100
	Q100
	Qextreem
	Q1000
	[bookmark: _Hlk19888461]Eén grensoverschrijdend model gebruikt en gezamenlijke grensoverschrijdende kaart gemaakt.

	Kitschbach / Vlootbeek-Schaafbach
	Grensovergang DE-NL 
	Grensovergang DE-NL 
	Q10

	Q10
(0,175 m3/s)
(Vlootbeek)
	Q100
	Q100
(0,22 m3/s)
(Vlootbeek)
	Qextreem
	Q1000
(0,25 m3/s)
(Vlootbeek)
	[bookmark: _Hlk19888486]Voor de Kitschbach/Schaafbach is één model gebruikt en gezamenlijke grensoverschrijdende kaart gemaakt.  De afvoerwaarden aan Nederlandse zijde betreffen de instroom van de Kitschbach naar de Vlootbeek.

	Rur / Roer
	Grensovergang DE-NL (Stah)
	Grensovergang 
DE-NL (Stah)
	Q20
(181,31 m3/s)
	Q20
(135 m3/s)

	Q100
219,87 m3/s)
	Q100
(180 m3/s)

	 Qextrême
236,83 m³/s
	Q1000
(290 m3/s)

	Voor het opmaken van de kaarten aan Duitse zijde werden de Nederlandse gegevens gebruikt en de initiële randvoorwaarden van het model met die van het Nederlandse model afgestemd.

	Niers
	Grensovergang DE-NL 
	Grensovergang 
DE-NL 
	Q10
(H=12,16m)
	Q10
(47,95 m3/s) 

	Q100
(H=13,13 m)
	Q100
(68,5 m3/s)

	Qextreem 
(H=13,79 m)

	-
	Het vermelde waterpeil aan Duitse zijde is het waterpeil van de Maas. Dit is ook maatgevend aan de DE-NL-grens. Dit waterpeil is voor Duitsland de benedenstroomse randvoorwaarde. Voor Nederland is de toevoer van de Niers vanuit Duitsland relevant.

	Nierskanal / Geldernsch Nierskanaal
	DE
	NL
	Q10
(7,29 m³/s)
	Q10
(12,25 m3/s)

	Q100
10,22 m³/s
	Q100
(17,5 m3/s)
	Qextreem
(16,18 m³/s)
	-
	


Voor een aantal kleinere zijrivieren is op een andere wijze te werk gegaan omdat de referentiepunten boven- en benedenstrooms van de grens niet altijd op of dicht bij de grens liggen, waardoor de waterstanden niet vergelijkbaar zijn. 
Daarom heeft men op volgende wijze afgestemd:
· Wurm, Rodebach, Kitschbach: Aangezien de waterlopen Wurm, Rodebach en Kitschbach ten dele de grens vormen, kunnen geen afzonderlijke afvoerwaarden aan de grens opgegeven worden. De kaarten voor deze waterlopen werden evenwel grensoverschrijdend met de hulp respectievelijk van telkens één enkel model opgesteld. De respectieve afvoerwaarden zijn dan ook voor beide zijden van de grens gelijk.
· Niers: De Niers ligt tot in Duitsland het opstuwingsgebied van de Maas. Als maatgevend voor de hydraulische berekening werd dan ook rekening in Duitsland gehouden met de waterspiegel van de Maas.
In de tabel zijn de retourperiodes (Tx) of de afvoer bij een bepaalde herhalingstijd (Qx) vermeld waarvoor de kaarten zijn opgemaakt. 
Bijlage 2: Overzicht informatie uitwisseling gekoppeld aan overstromingsscenario’s ex artikel 6, lid 3
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